# 使用说明

使用套件前，请先安装压缩包内的USB转串口驱动：CH341SER.EXE，安装后电脑端才可识别设备。

安装完USB转串口驱动后，将套件插在电脑端的usb口上。打开”WaveDraw V3.0”文件夹中的”V3.0版.exe”应用程序。点击“开始采集”按钮，



在弹出的窗口中选择套件对应的串口号，波特率选择38400，点击确定开始采集。**注意测试时要轻覆测试区，不要用力太大使指尖变白，影响测量结果。**



短暂等待后，可以观察到脉搏波绘图区出现波形，正常情况下波形呈现明显的周期性，如果波形杂乱，则注意**调整测试姿势和按压力度**



如果不知道套件对应的串口号，可以右键“我的电脑”，打开“设备管理器”。



在“端口”菜单下寻找”USB-SERIAL CH340”开头的设备，后面括号中的”COM5”就是套件对应的串口号。如果没有”USB-SERIAL CH340”开头的设备，检查套件与电脑的连接，或者重新安装USB转串口驱动。



如果想使用体检功能，需要在联网的情况下先注册登录，点击体检后，稳定测试一段时间，可以得的云端返还的体检报告。

测试过程中的实时数据会记录在“WaveDraw V3.0\data”文件夹下。